**广东芯海医学检测实验室有限公司病理平台切片机采购**

# 择优竞价邀请函

**询价单位：广东芯海医学检测实验室有限公司**

**日期：2023年09月06日**

# 择优竞价邀请函

广东芯海医学检测实验室有限公司拟采购病理平台切片机，现通过择优竞价方式选定符合要求的设备供应商。请符合以下资格条件的单位按要求对该项目进行投标报价。

**一、该项目要求竞价人具备以下资格条件：**

1. 竞价人具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在营业期限内；

2.竞价人须具有有效的设备经营资质。

**二、项目概况及招标主要内容为：**

（一）项目基本情况：

1、安装地址：佛山南海区桂城街道夏北社区一环路定侧夏北扇面产业中心A区三楼。

2、设备详细需求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **设备参数** | **数量/台** |
| 切片机 | 1. 切片厚度：1-60μm
2. 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm
3. 手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
4. 水平进样幅度：24mm
5. ★垂直样品行程：70mm
6. ▲静音样品回缩：40μm
7. 最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm
8. ★手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳
9. ★个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
10. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
11. ★废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑
12. ▲具备储物盘功能，方便放置常用工具
13. 刀架带有红色护手，确保操作者安全
14. ★具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长
15. 手轮有2个独立的安全锁定系统
16. 快速转换样本夹，可单手操作
17. ▲可选配55×50×30mm标准夹及68 x 48 x 15 mm超大样本夹
18. ▲可选配钢刀、钨钢刀、钻石刀等不同的刀片以适应骨头等硬组织切片
19. ★可选配电动制冷通用样品夹，该样本夹的温度可低于环境温度以下20 K，获得均匀的切片
 | 1台 |

3、本设备最高投标限价约 15 万元；大写人民币： 壹拾伍万元整 。

4、资金来源：自筹资金。

（二）主要工作内容：

设备采购具体内容和要求以双方签订的“设备采购合同”内容为准。

**三、递交的投标竞价资料应包括如下文件：**

1、附件一：报价书（盖章）。

2、竞价人认为其它有必要提供的材料。

**各竞价人在本函规定的时间内，将上述竞价资料一式一份盖章扫描发送到规定递交的邮箱地址。**

**四、评审标准与方法： 低价中选法 ,。**

各竞价服务单位所报的设备总价按由低至高排名,总价最低的为第一候选人,其次为第二候选人,以此类推确定候选人排名。若竞价服务单位在有效投标报价范围内出现所报的价格相同的情况，则采取摇珠方式随机确定中标服务单位，询价单位不对评标结果作任何解释。

**五、递交竞价资料截止日期为：**2023年 09 月 13 日 17 时 30 分，递交询价邮箱地址：qiaoxian.lin@longseemed.com ，逾期按弃权处理。

招标人：广东芯海医学检测实验室有限公司

联系人： 林小姐 电 话： 0757-63857910转815

广东芯海医学检测实验室有限公司

2023年09月06日

附件一：

# 报 价 书

广东芯海医学检测实验室有限公司：

根据贵司《广东芯海医学检测实验室有限公司病理平台切片机采购择优竞价邀请函》要求，现我司报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **品牌型号** | **数量/台** | **单价/元** | **合计/元** |
| 切片机 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  | 1 |  |  |

**以上设备合计小写（人民币）： 元；**

**大写： 。**

2、如我方为中选单位，我方保证按合同约定完成相应工作。

3、此询价函和本报价文件为合同文件的组成部分。除非另外达成协议并生效。

报价人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期： 年 月 日